**Prodáme X-Y CNC řezací plotr WJ3020B-Z**

**Mechanika řezacího stolu:**

*Rozměry:*

délka 4280 mm

šířka: 3140 mm

výška: 2020 mm

*Hmotnost:* 3200 kg (včetně náplně)

*Jmenovité napětí:* 3 NPE 50 Hz 400/230V, soustava TN-S

*Maximální proud:* 10 A

*Tlakový vzduch:* max 0,7 MPa, max 200 l/min

*Vysokotlaká voda:* max 4100 MPa, max 8l/min

*Nosnost ložné plochy řezacího roštu:* max 150 kg/1m2 plochy

*Nosnost ložné plochy řezacích lišt:* max 500 kg/1m2 plochy

*Pracovní rozsah:*

 3000 mm v ose X

 2000 mm v ose Y

 200 mm v ose Z

Výška ložné plochy: 800 mm

*Opakovatelná přesnost polohování:* +-0,1mm

*Absolutní přesnost mechaniky:* +-0,15mm / 1000 mm

*Rozsah pracovní rychlosti:* 1 až 20 000 mm/min

*Rozsah pracovního zrychlení:* 0,01 až 0,5m/s2

*Rozsah pracovních teplot:* 5 až 35 st.C

**Hlukové parametry:**

*Ekvivalentní hladina hluku:* 72 db

*Maximální hladina hluku:* 75 dB